Beher glass’lara eşit miktarda su, aseton ve etil alkol konularak eşit süre özdeş ısıtıcılarla

ısı verilip sonunda sıvı seviyeleri ölçülecektir.